|  |  |
| --- | --- |
| **Werkwijze** | Hydraulisch |
| **Pomp soort** | Schottenpomp |
| **Druk (bar)** | 180 bar |
| **Draairichting** | Draairichting tegen de klok in |
| **Schroefdraadmaat 1** | M 16 x 1,5 |
| **Steek wielbouten-Ø** | 104 mm |
| **Schroefdraadmaat 2** | M 26 x 1,5 |
| **Aantal gaten voor montage** | 2 |

**A 002 460 49 80 / 7685 955 253 / K S01 000 396 / K S00 000 426**

**A 002 460 50 80 / 7685 955 252 / K S00 000 425 / K S01 000 395**

|  |  |
| --- | --- |
| **Werkwijze** | Hydraulisch |
| **Pomp soort** | Schottenpomp |
| **Druk (bar)** | 180 bar |
| **Draairichting** | Draairichting tegen de klok in |
| **Schroefdraadmaat 1** | M 26 x 1,5 |
| **Steek wielbouten-Ø** | 104 mm |
| **Schroefdraadmaat 2** | M 16 x 1,5 |
| **Aantal gaten voor montage** | 2 |

**A 002 460 54 80 / 7685 955 246 / K S00 000 420 / K S01 000 390**

|  |  |
| --- | --- |
| **Werkwijze** | Hydraulisch |
| **Pomp soort** | Schottenpomp |
| **Druk (bar)** | 180 bar |
| **Draairichting** | Draairichting tegen de klok in |
| **Schroefdraadmaat 1** | M 16 x 1,5 |
| **Steek wielbouten-Ø** | 104 mm |
| **Schroefdraadmaat 2** | M 26 x 1,5 |
| **Aantal gaten voor montage** | 2 |

**A 003 460 12 80 / 7685 955 250 / K S00 000 423 / K S01 000 393**

|  |  |
| --- | --- |
| **Werkwijze** | Hydraulisch |
| **Pomp soort** | Schottenpomp |
| **Druk (bar)** | 180 bar |
| **Draairichting** | Draairichting tegen de klok in |
| **Schroefdraadmaat 1** | M 18 x 1,5 |
| **Steek wielbouten-Ø** | 104 mm |
| **Schroefdraadmaat 2** | M 26 x 1,5 |
| **Aantal gaten voor montage** | 2 |